

RFID 图书天线

产品参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | JT-614 | |
| 电气指标 | | |
| 频率范围 | | 902-928MHZ 865～868MHZ |
| 天线增益 | | 6dBi |
| 极化 | | 线极化 |
| 电压驻波比 | | ≤1.4 |
| 水平波瓣宽度 | | 80° |
| 垂直波瓣宽度 | | 50° |
| 输入阻抗 | | 50Ω |
| 接头型号 | | SMA 内螺纹公头 (或者用户定制) |
| 机械指标 | | |
| 规格尺寸 | 1100x100x30MM | |
| 重量 | 1Kg | |
| 天线罩颜色 | 白色 | |
| 天线罩材料 | PVC | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |