|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **轮胎标签** |
| **型号** | JT-9020 |
| **适用领域** | 适用于轮胎管理、物流管理等领域 |
| **频率** | 860~960MHz |
| **协议** | EPC Gen 2(ISO18000-6C) |
| **芯片** | Alien H3 |
| **芯片容量** | EPC 96bit ; User memory 512bit |
| **材质** | 橡胶 |
| **尺寸** | 95x35x4mm |
| **读取距离** | 固定型：2m(输出30dBm基准) |
| **环保** | 符合ROHS指令 |
| **使用寿命** | 写10W 次 |
| **数据保存** | 10年 |
| **适用温度** | -25℃~180℃ |
| **二次加工** | 表面可印公司Logo |

