专注RFID工业标签

OPPD5

水泥电子标签 AtomSeries:JT-K08520



## 功能参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸: | L:85mm\*W:20\*T:5mm |
| 材料: | 改性聚氨酯树脂 |
| 颜色: | 绿色/黄色 |
| 安装方式: | 成型工艺 |
| 重量: | 6g |

## 物理参数：

|  |  |
| --- | --- |
| RFID协议: | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| 频率: | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz |
| 芯片: | IMPINJ R6-P 可以定制芯片 |
| 存储: | EPC 128bits , 用户区 32bits, TID48bits |
| 写入次数: | 100,000次 |
| 功能: | 读/写 |
| 数据保存: | 50年 |
| 读距（手持机） | 0.6-1.5M（预埋8-10CM）1.5-2.5M（预埋1-2CM）（根据不同设备读距有差异） |
| 应用 | 各种水泥构件、桥梁、桥墩等建筑领域 |

## 环境参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 防水等级: | IP68 |
| 储存温度: | -20℃ - +80℃ |
| 工作温度: | -40℃-+100℃ |
| 材料特性 | 具有良好的抗酸碱腐蚀性、耐高低温变化、抗老化 |

## 性能曲线测试图：

