专注RFID工业标签

OPPD5

防撞抗金属电子标签 AtomSeries:JT-K4026

## 新产品扣图

## 未命名 -1

## 功能参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸: | L:40mm\*W:25.9\*T:6.5mm |
| 材料: | 不锈钢 灌封 |
| 颜色: | 金色/本色 |
| 安装方式: | 锁螺丝 背胶 铆接 |
| 重量: | 14.2g |

## 物理参数：

|  |  |
| --- | --- |
| RFID协议: | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| 频率: | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz |
| 芯片: | NXPUCODE 8 可以定制芯片 |
| 存储: | EPC 128bits , 用户区 32bits, TID96bits |
| 写入次数: | 100,000次 |
| 功能: | 读/写 |
| 数据保存: | 50年 |
| 读距（手持机） | 1-1.5M，金属表面（根据不同设备读距有差异） |
| 应用 | 智能仓库管理 、 托盘管理 、工业制造。 |

## 环境参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 防水等级: | IP68 |
| 储存温度: | -20℃ - +80℃ |
| 工作温度: | -20℃-+180℃ |
| 材料特性 | 耐高低温交替、耐磨，抗老化、能承受高重量撞击 |
| 承受重力 | 3吨防撞 |

## 性能曲线测试图：