**2.4G手持机参数**



**产品介绍**

该机采用安卓7.0系统，四核高速处理器，2GB RAM、16GBROM；支持128GB TF卡扩展，存储容量大，运行速度快，性能稳定。可轻松处理各项任务指令，支持多项任务流畅处理，是移动信息处理的最佳保障。

**产品特点**

☆ Android 7.0操作系统

☆ 5⼨IPS⾼清显示屏；

☆ CPU：2G+16G 支持128GB TF卡扩展；

☆ ⾼速64位处理器，主频1.3GHz

☆ 防护等级：IP65；

☆ 4500mAh⼤容量聚合物锂.池；

☆ ⽀持2.4G&5G双频wifi；

☆ 读取距离：0-100米（可调）；

☆ ⼯业级外观语⾔设计，造型凌厉；

**性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **基本参数** | |
| 整机尺寸 | 170×85×23±2mm |
| 整机重量 | 400克 |
| 显示屏 | 5寸IPS高清屏，分辨率720\*1280 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 |
| 扩展插槽 | 1个sim卡槽，2个PSAM卡槽 |
| 通讯接口 | 高速USB2.0设备端接口3.5棍插充电口 |
| 指示灯 | 网络指示灯，充电指示灯 |
| 键盘 | 扫描键、功能键 |
| 摄像头 | 后置800万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明，应急使用 |
| GPS | 导航内置GPS全球定位系统，误差范围±5m |
| **性能参数** | |
|  | |
| CPU | 四核64位Coretex-A53，主频1.3GHz |
| 内存容量 | RAM：2GBROM：16GB |
| 扩展内存 | 支持128GBMicroSd卡 |
| 操作系统 | Android7.0 |
| 数据通讯 | 4G:TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20  3G:WCDMA(850/1900/2100MHz);  2G:GSM/GPRS/Edge  （850/900/1800/1900MHz） |
| WIFI | 2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 符合Bluetooth4.0 |
| **工作环境** | |
| 操作温度 | -20℃～50℃ |
| 存储温度 | -20℃～70℃ |
| 相对湿度 | 5%～95%不凝结 |
| 防护等级 | 主机IP65 |
| **电池性能** | |
| 电池容量 | 4500mAh锂聚合物电池 |
| 待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
| 充电时间 | 小于4小时 |
| 工作时间 | 12小时以上（一次充满电） |
| **附件** | |
| 标配 | 锂电池、充电头、 DC充电线、USB充电线 |
| 选配 | 背包、充电座 |